**ZAMERANIE A MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ**

**ZAMERANIE:**

Pri zameraní šírky uvedieme šírku od kraju zasklievacej lišty po druhý okraj zasklievacej lišty. Výška sa zameriava podobne, pridáme najviac 30mm pre horný PVC úchyt a dole pre spodný úchyt, . Stranu ovládania volíme podľa potreby, obvykle na opačnej strane ako je kľučka okna.

**MONTÁŽ:**

Pre vlastnú montáž potrebujeme:

* Krížový nástavec a AKU- vŕtačku
* Nôž, prípadne nožnice

POSTUP:

* žalúziu rozbalíme- dávame pritom pozor, aby sme neprerezali alebo nerozstrihli silon, rebríček alebo šnúrku
* žalúziu pri montáži nerozťahujeme, uvoľníme len šnúrku prípadne silón
* pribalenými skrutkami (UNI 3,5x20, TEX 3,5x22) pripevníme PVC úchyt na krídlo okna- montáž nad zasklievaciu lištu.
* následne naň upevníme žalúziu
* žalúziu spustíme nadol, aby sme si mohli poznačiť miesto pre spodný úchyt prípadne LUX na silón
* do pripevneného kovového (PVC) luxu vložíme valček so silónom a napneme silón